Hydrophone array: Square array of 15mm

Sampling speed : 250ksps

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| column | 1 | 2 | 3 | 4 |
| X (mm) | 7.5 | -7.5 | -7.5 | 7.5 |
| Y (mm) | 7.5 | 7.5 | -7.5 | -7.5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data set | frequency | Azimuth | elevation |
| 1 | 25k | 338 -22 | 0 |
| 30k | 155 155 | 36 |
| 35k | 15 | 38 |
| 40k | 144 | 0 |
| 2 | 25k | 325 | 0 |
| 30k | 152 | 35 |
| 35k | 15 | 37 |
| 40k | 143 | 0 |
| 3 | 35k | 254 | 0 |
| 4 | 25k | 310 | 50 |
| 30k | 144 | 8 |
| 35k | 338 | 5 |